ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը, որը գտնվում է Լոռու մարզ, գ.Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ԼԵԴ լուսատուների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/07 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 19.12.2024թ կնքված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/07 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |
| --- | --- |
|  | Գնման առարկայի |
| չափաբաժնիհամարը | անվանումը | Չափման միավորը | քանակը | Նախահաշվային գինը | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | Պայմանագրով նախատեսված համառոտն կարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
| Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |
| Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| 1 | ԼԵԴ լուսատուներ 100 վատ | հատ | 145 | 145 | 1.687.500 | 1.687.500 |  Հզորությունը 100վտ, թույլատրելի շեղումը +/- 5%,Մուտքային լարումը 85-265վոլտ, Հաճախականությունը 50/60Հց  Հզորության գործակիցը PF > 0.95Լույսի վերարտադրողականության ինդեքսը CRI >75Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP65 գունային ջերմաստիճանը 6000 կելվին ,Ոչ պակաս 150լյումեն/վտ Դրայվերը լինի մատրիցայից առանձնացվածԼուսադիոդների քանակը 100հատից ոչ պակասԱրտաքին չափեր 52\*16\*5,5մմ ± 5% Իրանը ձուլված ալյումինից Մոնտաժային անցքի տրամաչափը 60-70մմԱշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +60 ջերմաստիճանի պայմաններում Երաշխիքային ժամկետ 3 տարիՉօգտագործված, առնվազն 2024թ-ի արտադրության, մատակարարված լուսատուները անցնելու են հետազոտություն և պետք է համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրին: Մատակարարը մատակարարված ապրանքի հետ միասին ներկայացնում է որակի սերտիֆիկատ, տեխ. անձնագիր, երաշխիքային կտրոն և անկախ լաբորատորիայի կողմից տրված մատակարարված լուսատուի հզորությունը(վատտ) գունային ջերմաստիճանի(կելվին) և լուսատվության (լյումեն) ցուցանիշների վերաբերյալ փորձարկման եզրակացություն իր միջոցներովԼուսատուները պետք է ունենան երաշխիքի լազերային մակնշում Լուսատուները պետք է ունենան լազերային համարակալումԱրտաքին տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Հզորությունը 100վտ, թույլատրելի շեղումը +/- 5%,Մուտքային լարումը 85-265վոլտ, Հաճախականությունը 50/60Հց  Հզորության գործակիցը PF > 0.95Լույսի վերարտադրողականության ինդեքսը CRI >75Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP65 գունային ջերմաստիճանը 6000 կելվին ,Ոչ պակաս 150լյումեն/վտ Դրայվերը լինի մատրիցայից առանձնացվածԼուսադիոդների քանակը 100հատից ոչ պակասԱրտաքին չափեր 52\*16\*5,5մմ ± 5% Իրանը ձուլված ալյումինից Մոնտաժային անցքի տրամաչափը 60-70մմԱշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +60 ջերմաստիճանի պայմաններում Երաշխիքային ժամկետ 3 տարիՉօգտագործված, առնվազն 2024թ-ի արտադրության, մատակարարված լուսատուները անցնելու են հետազոտություն և պետք է համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրին: Մատակարարը մատակարարված ապրանքի հետ միասին ներկայացնում է որակի սերտիֆիկատ, տեխ. անձնագիր, երաշխիքային կտրոն և անկախ լաբորատորիայի կողմից տրված մատակարարված լուսատուի հզորությունը(վատտ) գունային ջերմաստիճանի(կելվին) և լուսատվության (լյումեն) ցուցանիշների վերաբերյալ փորձարկման եզրակացություն իր միջոցներովԼուսատուները պետք է ունենան երաշխիքի լազերային մակնշում Լուսատուները պետք է ունենան լազերային համարակալումԱրտաքին տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ |  |
| 2 | ԼԵԴ լուսատուներ 50 վատ | հատ | 135 | 135 | 1.305.000 | 1.305.000 | Հզորությունը 50վտ, թույլատրելի շեղումը +/- 5%,Մուտքային լարումը 85-265վոլտ, Հաճախականությունը 50/60Հց Հզորության գործակիցը PF > 0.95Լույսի վերարտադրողականության ինդեքսը CRI >75Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP65 գունային ջերմաստիճանը 6000 կելվին ,Ոչ պակաս 150լյումեն/վտ Դրայվերը լինի մատրիցայից առանձնացված Լուսադիոդների քանակը 50հատից ոչ պակասԱրտաքին չափեր 40\*15\*5մմ ± 5%Իրանը ձուլված ալյումինից Մոնտաժային անցքի տրամաչափը 55-65մմԱշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +60 ջերմաստիճանի պայմաններում Երաշխիքային ժամկետ 3 տարիՉօգտագործված, առնվազն 2024թ-ի արտադրության, մատակարարված լուսատուները անցնելու են հետազոտություն և պետք է համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրին: Մատակարարը մատակարարված ապրանքի հետ միասին ներկայացնում է որակի սերտիֆիկատ, տեխ. անձնագիր, երաշխիքային կտրոն և անկախ լաբորատորիայի կողմից տրված մատակարարված լուսատուի հզորությունը(վատտ) գունային ջերմաստիճանի(կելվին) և լուսատվության (լյումեն) ցուցանիշների վերաբերյալ փորձարկման եզրակացություն իր միջոցներովԼուսատուները պետք է ունենան երաշխիքի լազերային մակնշում Լուսատուները պետք է ունենան լազերային համարակալումԱրտաքին տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Հզորությունը 50վտ, թույլատրելի շեղումը +/- 5%,Մուտքային լարումը 85-265վոլտ, Հաճախականությունը 50/60Հց Հզորության գործակիցը PF > 0.95Լույսի վերարտադրողականության ինդեքսը CRI >75Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը առնվազն IP65 գունային ջերմաստիճանը 6000 կելվին ,Ոչ պակաս 150լյումեն/վտ Դրայվերը լինի մատրիցայից առանձնացված Լուսադիոդների քանակը 50հատից ոչ պակասԱրտաքին չափեր 40\*15\*5մմ ± 5%Իրանը ձուլված ալյումինից Մոնտաժային անցքի տրամաչափը 55-65մմԱշխատանքը շրջակա միջավայրի առնվազն -30-ից +60 ջերմաստիճանի պայմաններում Երաշխիքային ժամկետ 3 տարիՉօգտագործված, առնվազն 2024թ-ի արտադրության, մատակարարված լուսատուները անցնելու են հետազոտություն և պետք է համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրին: Մատակարարը մատակարարված ապրանքի հետ միասին ներկայացնում է որակի սերտիֆիկատ, տեխ. անձնագիր, երաշխիքային կտրոն և անկախ լաբորատորիայի կողմից տրված մատակարարված լուսատուի հզորությունը(վատտ) գունային ջերմաստիճանի(կելվին) և լուսատվության (լյումեն) ցուցանիշների վերաբերյալ փորձարկման եզրակացություն իր միջոցներովԼուսատուները պետք է ունենան երաշխիքի լազերային մակնշում Լուսատուները պետք է ունենան լազերային համարակալումԱրտաքին տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ |  |
| Կիրառված գնմանընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը | Գնանշման հարցում, <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված |
|  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | 04.12.2024 |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | 1 | 06.12.2024 |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման |
| 1 |  |  |
|  |
| Հ/Հ | Մասնակցի անվանումը | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |
| Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
| Չափաբաժին 1 |  |
| 1 | «Էլջեն» ՍՊԸ | 1.244.583 | 248.917 | 1.493.500 |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |
| 1 | «Էլջեն» ՍՊԸ | 731.250 | 146.250 | 877.500 |
|  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |
| Չափա-բաժնիհամարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |
| Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին | Գնային առաջարկ |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Այլտեղեկություններ | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |
|  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | 13.12.2024 |
| Անգործության ժամկետ | Անգործության ժամկետի սկիզբ | Անգործության ժամկետի ավարտ |
|  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման 16.12..2024 |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 18.12.2024 |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | 19.12.2024 |
|  |
| Չափաբաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի |
| Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնա-ժամկետը | Կանխա-վճարի չափը | Գինը |
| ՀՀ դրամ |
| Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր[[1]](#footnote-1) |
| 1 | «Էլջեն» ՍՊԸ | ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/07 | 19.12.2024 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օր |  | 2.371,000 | 2.371,000 |
| Ընտրվածմասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |
| Չափաբաժնիհամարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ[[2]](#footnote-2) / Անձնագրի համարը և սերիան |
| 1 | «Էլջեն» ՍՊԸ ՍՊԸ | ք.Երևան,Խորենացու 28 հեռ. 055-84-00-08 | tender@ledlife.am | 1570029405240100 | 01849654 |
|  |
| Այլտեղեկություններ | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |
|  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. Ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.բ. Ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջներ կայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է edmel1@rambler.ru |
|  |
|  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները  | gnumner.am |
|  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինակա նգործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |
|  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |
|  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |
|  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստիհասցեն |
| Մարգարիտա Հովսեփյան | /093/22-10-52 | marg.hovsepyan@mail.ru |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)